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ОПРОСНЫЙ лист
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
	1.
	Заказчик:
	

	
	организация
	

	
	адрес расположения объекта
	

	2.
	Контактное лицо:
	Фамилия Имя Отчество
	

	
	Должность
	
	Контактный телефон
	

	3.
	Основные технические требования

	3.1
	Тип котельной (нужное подчеркнуть): модульная, крышная, пристроенная, реконструкция, другой
	

	
	Автоматизация котельной (нужное подчеркнуть): автоматизированная (с выводом сигнализации на диспетчерский пункт), с обслуживающим персоналом, с бытовым помещением, беспроводная связь

	3.2
	Установленная тепловая мощность МВт (Гкал/ч)
	
	

	
	в том числе: отопление (вентиляция) МВт (Гкал/ч)
	
	горячее водоснабжение МВт (Гкал/ч)
	
	

	3.3
	Тип контура отопления (нужное подчеркнуть): открытый (без теплообменника), закрытый (с теплообменником)
	

	3.4
	Отапливаемый объем зданий м3
	
	Максимальная высота здания, м
	
	
	

	3.5
	Характеристика здания (нужное подчеркнуть): административное, производственное, больница, школа, другое
	

	3.6
	Протяженность теплотрассы, м
	
	Потери напора у потребителя, м. вод. ст.
	
	

	3.7
	Температура воды на отопление (нужное подчеркнуть): 95-70 °С, 115-70 °С
	
	
	
	

	3.8
	Температурный режим ГВС (нужное подчеркнуть): 40-55 °С, 50-65 °С
	Расход воды на ГВС, м3/ч
	
	

	3.9
	Тип теплообменника (нужное подчеркнуть): пластинчатый, кожухотрубный

	3.10
	Расход подпитывающей воды, м3/ч
	
	Давление подпитывающей (водопроводной) воды, кПа (кг/см2)
	
	

	3.11
	Вид основного топлива (нужное подчеркнуть): природный газ (исходное давление газа в сети
	
	МПа), сжиженный газ,

	
	дизельное топливо, комбинированное (газ/дизельное топливо), электроэнергия, уголь, мазут, другое

	3.12
	Вид резервного топлива (нужное подчеркнуть): не предусмотрено, природный газ (исходное давление газа в сети
	
	МПа),

	
	сжиженный газ, дизельное топливо, комбинированное (газ/дизельное топливо), электроэнергия, уголь, мазут, другое
	

	3.13
	Узел коммерческого учета газа с установкой газового счетчика (нужное подчеркнуть): камерный мембранный (с дополнительным газовым фильтром), ротационный (RVG-G), турбинный (СГ), установка корректора расхода газа (коррекция по температуре, коррекция по давлению). При заказе котельной с электронным корректором расхода газа необходим состав используемого газа

	3.14
	Необходимость поставки ГРПШ (понижение давления газа с высокого на низкое)/наличие ГРПШ у потребителя

	
	(есть, марка
	
	/ нет) (нужное подчеркнуть)

	3.15
	Расходная емкость под жидкое топливо с обогревом
	
	да
	
	нет
	

	3.16
	Операторское помещение
	
	да
	
	нет
	или диспетчерский пульт с кабелем связи длинной, м
	
	

	3.17
	Пожарно-охранная сигнализация(да/нет)
	
	да
	
	нет
	

	3.18
	Необходимость комплектования вспомогательным помещением:
	

	
	слесарно-ремонтным
	
	да
	
	нет
	душевой
	
	да
	
	нет
	туалетом
	
	да
	
	нет
	

	4.
	Основная комплектация котельной

	4.1
	Тип котлов
	
	

	4.2
	Поагрегатный учет расхода газа (кроме котлов с расходом газа не менее 40 м3/ч)
	
	да
	
	нет
	

	4.3
	Установка КТЗ (клапана термозапорного) на газопровод
	
	да
	
	нет
	

	4.4
	Узел учета тепла (да/нет)
	
	да
	
	нет
	

	4.5
	Установка преобразователя расхода на прямой линии 
	
	да
	
	нет
	

	4.6
	Установка преобразователя расхода на обратной линии 
	
	да
	
	нет
	

	4.7
	Установка преобразователя расхода на прямой и обратной линии
	
	да
	
	нет
	

	4.8
	Учет расхода подпитывающей воды
	
	да
	
	нет
	

	4.9
	Узел учета расхода горячей воды (да/нет)
	
	да
	
	нет
	узел учета расхода холодной воды
	
	да
	
	нет
	

	4.10
	Узел учета расхода электроэнергии с УЗО и реле контроля фаз
	
	да
	
	нет
	

	4.11
	Устройство автоматического включения резервного насоса
	
	да
	
	нет
	

	4.12
	Узел защиты электроцепей от попадания молнии (разрядник грозовой)
	
	да
	
	нет
	

	4.13
	Узел защитного отключения трехфазного электродвигателя
	
	да
	
	нет
	
	
	
	
	

	4.14
	Водоподготовка (нужное подчеркнуть) автоматическая или в ручном режиме: (комплексонатная, натрий-катионитная, магнитная, антинакипная, электрохимическая) подбирается на основании химического анализа воды (приложение № 1), типа установленных котлов, расхода питательной воды по желанию заказчика.

	4.15
	Дымовая труба
	
	да
	
	нет
	Высота дымовой трубы
	
	м
	

	5.
	Особые условия заказчика

	
	– марка, количество котлов
	

	
	– марка, количество горелок
	

	
	– марка насосов
	

	
	– система телеметрии (да/нет)
	

	
	– другое: 
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