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	OОО«ГАЗПРАГМАТ»

413151, Россия, Саратовская область, Энгельсский р-он, пос. Пробуждение, ул. АТХ, дом 52 кв. 21. ИНН 6449102908; КПП 644901001; ОГРН 1226400006304

+7(937) 818-00-61; +7(960) 343-55-81; e-mail: Vladgaz64@yandex.ru

Instagram: @Vladgaz64 Сайт: ГАЗПРАГМАТ.РФ


ОПРОСНЫЙ   ЛИСТ
на изготовление паровой котельной
по адресу установки: __________________________________________________________

Дата заполнения  «          »  ______________________ 20__ г.
	
	Сведения о проектировщике
	Сведения о заказчике

	Организация
	
	

	
	
	

	Почтовый адрес
	
	

	
	
	

	Контактное лицо, должность
	
	

	
	
	

	Код города, телефон
	
	

	Код города и факс
	
	

	E-mail:
	
	


 ТЕХНИЧЕСКИЕ  ПАРАМЕТРЫ
	nn
	Наименование
	Ед.изм.
	Исходные данные

	1
	Начало формы

Паропроизводительность котельной ,                                      
	т/час
	

	ПАРАМЕТРЫ  КОТЛОВ

	2
	Количество котлов,                                                                         
	шт
	

	3
	Производительность каждого котла,                                      
	кг/час
	

	4
	Суммарная потребность в паре:               максимальная  
	кг/час
	

	
	                                                                         минимальная  
	кг/час
	

	5
	Рабочее давление пара (у главного парового вентиля)              
	бар
	

	6
	Температура пара                                                                             
	ºС
	

	7
	Диапазон регулирования,    (производительности котла)

                                                                           от макс.знач.
	%
	

	
	                                                                       до миним.знач.
	%
	

	КОНДЕНСАТ

	8
	Количество конденсата
	кг/час
	

	9
	Температура конденсата
	ºС
	

	ГОРЕЛОЧНОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ

	10
	Выбор производителя:  CIB UNIGAS, Weishaupt, Saacke, 

                                                    Oilon, Dreizler  или другой
	
	

	11
	Горелка  (однотопливная или комбинированная), указать 

применяемое топливо
	
	

	ВИДЫ  ТОПЛИВА

	12
	Газ                                                                  природный газ
	да/нет
	

	
	                                                                        сжиженный газ
	да/нет
	

	
	                                              другой газ (приложить анализ)
	да/нет
	

	
	Теплотворная способность
	кВт ч/м³
	

	
	Давление газа на входе в газовую рампу горелки,   Рвх.мин
	мбар
	

	
	                                                                                  Рвх.макс
	мбар
	

	13
	Жидкое топливо                                    дизельное топливо
	да/нет
	

	
	                                                             мазут (указать марку)
	да/нет
	

	
	                                                    другое (приложить анализ)
	да/нет
	

	АВТОМАТИЗАЦИЯ/ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ

	14
	На основе заполнения дополнительного опросного листа.                                                                  (по умолчанию закладывается типовая система автоматизации завода - «Standart»).

	ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ

	15
	Теплообменник уходящих газов (экономайзер)                                                                            
	да/нет
	

	
	                                                                              встроенный
	да/нет
	

	
	                                                                   отдельно стоящий
	да/нет
	

	16
	Модуль деаэрации                                                    полной
	да/нет
	

	
	                                                                                 частичной
	да/нет
	

	17
	Модуль водоподготовки (приложить хим.анализ воды)
	да/нет
	

	18
	Конденсатный сервисный модуль
	да/нет
	

	19
	Бак сбора конденсата
	да/нет
	

	20
	Высота дымовой трубы
	м
	

	21
	Дополнительные требования:

	
	

	
	

	
	

	
	


Дата заполнения:  «      »   __________ 201__г.         Контактное лицо __________________________________
	ОПРОСНЫЙ  ЛИСТ
на систему автоматизации и диспетчеризации БМК ООО "ГАЗПРМГАТ"
	" 
	"
	 
	Дата заполнения
20__
	г.

	

	Комплектации (поставить отметку V)
	                          

                            BASE 
	                                 

                             STANDART 
	                     
                                                              PREMIUM 

	Характеристики  оборудования:

	Контроллер управления общекотельным оборудованием (насосы, эл. задвижки, клапаны)
	Измеритель-регулятор "Овен"(Россия)
	Измеритель-регулятор   "Овен"(Россия)
	                                ПЛК* Siemens Simatic S7-1200 (Германия)


	Система управления котлами
	Комплектная к паровому котлу система управления

	Наличие панели оператора (индикации хода технологического процесса)
	нет
	нет
	да, на базе сенсорной панели оператора Weintek (Тайвань)

	Датчики
	"Овен" (Россия)
	"Овен"(Россия)
	Danfoss (Дания)/Siemens (Германия)

	Электротехника (контакторы, автоматы защиты, РКФ, устройства плавного пуска)
	"TDM"/"EKF" (Китай)
	"ABB" (Германия)
	"ABB" (Германия)

	Шкафное оборудование
	"EKF" (Китай)
	"DKC"(Россия)
	"DKC"(Россия)

	Преимущества:
	Доступность по цене при сохранении базового функционала.
	Надежная/долговечная электротехника, расширенные  возможности  управления котлами, насосными группами.
	Интеллектуальное управления технологическим оборудованием, возможность удаленной наладки/диагностики САУ** котельной, максимальный контроль технологических параметров (температура, давление, наличие протока, уровня в расходных емкостях и пр.), наличие развернутой индикации хода технологического процесса, наличие развернутого архива событий, широчайшие возможности по диспетчеризации.
	Сохраняет преимущества комплектации Стандарт +, помимо этого обладает неоспоримым
преимуществом: применена система децентрализованного управления котельным оборудованием (по одному ПЛК на каждый котел + ПЛК под управление общекотельным оборудованием), что на порядок увеличивает отказоустойчивость САУ котельной.

	Коэффициент стоимости
	1***
	2***
	2,4***


* ПЛК - программируемый логический контроллер;
** САУ- система автоматического управления; 

*** Расчет коэффициента производился для типовой котельной (2 котла; 2 контура; система подпитки).
	Дополнительные  опции (поставить отметку V):

	Для  комплектаций
	BASE
	STANDART
	PREMIUM

PROFI-PREMIUM

	Погодорегулирование
	  да (измеритель-регулятор "Овен" ТРМ 32 (Россия))
	           да (погодорегулирование осуществляется посредством ПЛК SIEMENS         (Германия))

	Наличие источника бесперебойного питания
	---------
	  да (на базе ИБП SmartVision S1000N) *

	Частотное регулирование двигателей:
Система принудительной вентиляции шкафа автоматики
	---------
	да (ЧРП** ABB ACS310 (Германия)), указать тип насосных групп:  

	
	---------
	да (вентилятор "DKC" (Россия) с решеткой и фильтром)

	Адресная пожароохранная система
	
да (на базе оборудования НВП "БОЛИД") ***
(!) (По умолчанию используется система на базе пожароохранного прибора "Гранит" (НПО "Сибиский арсенал") с не адресными тепловыми пожарными извещателями "ИП 103-5").

	Вариант диспетчеризации (возможно несколько)
	
Пульт ПД (комплектный с системой САКЗ);


GSM (выдача смс-сообщения об аварийной ситуации на БМК).
	
Пульт ПД (комплектный с системой САКЗ);


GSM(выдача смс-сообщения об аварийной ситуации на БМК);


Выдача блока сетевых переменных (интерфейс RS-485, протокол Modbus   TCP)****;


SCADA-система диспетчеризации*****;


Web-диспетчеризация******;

Удаленный мониторинг котельной из диспетчерского пункта ООО "ГОРИЗОНТ".

	Дополнительные требования:
	
	
	
	

	* ИБП (он же выполняет функцию стабилизатора напряжения) необходим для обезопашевания системы управления (контроллерной сборки Siemens) котельной от скачков напряжения и обеспечения ее функционирования в случае пропадания напряжения (в том числе для выдачи аварии по напряжению в систему диспетчеризации);

	** ЧРП - частотно-регулируемый привод;

	*** - Пожароохранный прибор С2000-КДЛ (НВП "Болид"), в качестве извещателей используются: дымовые линейные пожарные извещатели "ИПДЛ II/4" (либо тепловые адресные С2000-ИП-02-02), извещатели пламени "Аметист P-01"(при наличии склада ГСМ), адресные охранные магнитноконтактные датчики, адресные ручные пожарные извещатели, светозвуковой оповещатель "Маяк-12КП". Данная система может выдавать сигналы на пост диспетчера как дискретным способом, так и посредством интерфейса RS-485;

	**** Выдача блока сетевых переменных как правило применяется для интеграции в проектируемую, либо уже имеющуюся на объекте централизованную систему диспетчеризации;

	***** SCADA-система диспетчеризации - применяется для организации диспетчерского пункта с полной индикацией хода технологического процесса в котельной;

	****** Web-диспетчеризация - система, позволяющая следить за ходом технологического процесса в котельной с любого устройства, имеющего интернет соединение и интернет браузер;

	Сведения о Заказчике:

	Ответственное лицо (должность, ФИО):  

	Контактные сведения (телефон, E-mail):  
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